Алгоритм переноса данных из карточки номенклатуры в паспорт прибора.

1. Обработку внести в расширение конфигурации «РаботаСШК».
2. Обработку разместить на форме документа «ПеремещениеПоЯчейкам».
3. Обработка вносит изменения в номенклатуру текущей(выделенной) строки табличной части документа.
4. Открыть диалог выбора файла Шаблон Паспорта – формат .doc
5. После выбора файла Шаблон Паспорта переписать его в файл Паспорт – формат .doc
6. При переносе текста найти и заменить ИзменяемыеПоля, которые выделены в тексте фигурными скобками {} . Для упрощения примем, что описание ИзменяемогоПоля

{……….} всегда находится на одной строке текста. Текст переносимый в ИзменяемыеПоля должен быть Подчернут .

1. Формат Изменяемых полей определяется таблицей(см.ниже).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Выделение | Назначение | Особенности |
| 1 | () | Тип переносимых данных | Р – реквизит номенклатуры;  Д – дополнительный реквизит номенклатуры. |
| 2 | «» | Наименование | Наименование реквизита или доп.реквизита, как в конфигурации |
| 3 | [] | Формат поля | СХХ – строка длиной хх знаков;  ЧXX,YY – число хх знаков всего, yy – после запятой;  Д – дата в формате ДД.ММ.ГГ;  М – дата в формате ММ/ГГ |

.

1. После обработки данных по таблице, выдаем сообщение «Перенос данных в Паспорт завершен» и Открываем файл Паспорта для редактирования оператором.
2. После закрытия файла Паспорта оператором прикрепляем файл Паспорта к номенклатуре с именем «Паспорт» + «ГГММДД» + «Т\_№, где «Т\_№» - значение доп.реквизита номенклатуры(текстовое представление заводского номера прибора), ГГ, ММ, ДД – две последние цифры года , месяц и день соответственно из текущей даты. Выдаем сообщение о прикреплении файла – «Паспорт прибора» к номенклатуре и его имени. В случае наличия прикрепленного файла с таким же именем его нужно заменить.
3. Обработка завершена.