**Поломки.**

1)Сломана клеть.Сломан редуктор(относится к обжимно-заготовочному стану)

2)Сломан шпиндель.Муфт(штабель замедленного охлождения)

3)Сломана плита.Горелочное устройство(Тунннельная печь)

4)Сломана вакуумная помпа.Защитный прерыватель(Относится к плавильной машине)

5)Разрушение подшипников.Сломан электропривод.Гидронасос(Бесцентрово-токарный станок)

6)Сломан шлифовальный шпиндель.Абразивный круг(абразивно-зачистной станок)

7)Сломан фрез.Напильник.Электроматор обдирочный.(Обдирочный станок)

8)Сломаны валки.Электропривод сталкивателя слябов(Стан Блюминг 1250)

9)Сломалась нагревательная камера.Сломан Под.(Нагревательный колодец)

10)Сломан Керн.Задир.(Колодцевый кран)

11)Сломаны ролики рольгангов.Ножницы.(Непрерывно-заготовочный стан

12)Сломаны качающиеся столы.Сталкиватели.(Цепной шлеппер)